Характеристики:

Цвет – черный

Диаметр присоединения – 1/2”

Рабочая температура - 120°C 1

Рабочие давление - 1 MPa

Теплоноситель - вода

Испытательное давление – 1,5 МРа